Novela stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přináší v příloze č. 1 výčet tzv. **drobných staveb, které nevyžadují projednání v režimu stavebního zákona.** Je třeba si uvědomit, že pokud je u jednoho záměru stanoveno více kritérií, musí být **současně splněna** všechna. Drobné stavby lze realizovat pouze pokud jsou **v souladu** s územně plánovací dokumentací – zejména **s územním plánem**. Zároveň zákon stanoví některé **změny využití území,** které rovněž **nevyžadují** projednání a **povolení** (viz. níže).

**Všechny ostatní záměry vyžadují povolení**. Záměrem se v zákoně rozumí stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma.

**(1) Drobnými stavbami jsou**

**a)** stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to

**1.** stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

**2.** skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,

**3.** stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,

**4.** stavba, včetně základové konstrukce, do 55 m2zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,

**5.** opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

**6.** dočasné stavby bez podsklepení nebo zařízení, která slouží ke kulturním, společenským nebo sportovním účelům, přenosná prodejní zařízení anebo stánky, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů,

**7.** reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2; plocha oboustranných panelů se započítává pouze jednou,

**8.** oplocení lesních školek a obor[**59)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206314), oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,

**9.** stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení,

**10.** doplnění vlastní telekomunikační sítě[**60)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206315) k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu energetické soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, ke stávající energetické síti technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,

**11.** výměna vedení a sítí technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,

**12.** výměna vedení a sítí technické infrastruktury, pokud dochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, bez rozšíření jeho stávajícího rozsahu, výměna vedení a změna hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma se dotýká pouze pozemků dotčených stávajícím vedením a stávajícím ochranným nebo bezpečnostním pásmem a pro umístění výměny vedení mimo stávající trasu je s vlastníkem uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene nebo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,

**13.** povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

**14.** přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

**15.** podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích, nejde-li o portálové konstrukce,

**16.** sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovité věci[**61)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206316),

**17.** nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy a přejezdy přes chodníky,

**18.** propustky na neveřejných účelových komunikacích,

**19.** stavby mostních vah,

**20.** signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely a body seismické monitorovací sítě,

**21.** stožáry pro vlajky do výšky 8 m,

**22.** antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 8 m, umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

**23.** běžný dobíjecí bod[**62)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206317),

**24.** zařízení sloužící k odběru povrchových nebo podzemních vod v případech ohrožujících život, zdraví nebo majetek těmito vodami,

**25.** stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo v území vymezeném Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra stanoveném v nařízení vlády,

**26.** přípolože[**63)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206318)k existující stavbě dopravní či technické infrastruktury,

**27.** zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy o celkové zastavěné ploše všech staveb do 55 m2, s výjimkou hygienického zařízení, bez podsklepení, s nejvýše jedním nadzemním podlažím,

**28.** připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst,

**29.** plynovodní přípojky o tlakové úrovni do 4 bar v maximální délce do 25 m od vedení stávající distribuční soustavy, s níž vyslovil provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst, souhlas,

**30.** vodovodní nebo kanalizační přípojky v délce do 25 m od stávajícího vodovodního řadu nebo stávající kanalizační stoky schválené vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,

**31.** stání pro obytné automobily a obytné přívěsy,

**32.** stavby veřejné technické infrastruktury a přístřešky, vždy o jednom nadzemním podlaží do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné nebo pobytové místnosti nebo hygienická zařízení, a které neslouží k ustájení nebo chovu zvířat a neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů, a jsou-li umisťovány v zastavěném území mimo veřejná prostranství,

**b)** součásti a příslušenství drobných staveb, pokud nepřekročí parametry staveb uvedených v písmenu a),

**c)** změny drobných staveb uvedených v písmenu a), při nichž nedojde k překročení uvedených parametrů,

**d)** udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

**e)** stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

**f)** stavební úpravy pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

**g)** udržovací práce nebo stavební úpravy pozemních komunikací, a to

**1.** zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů na dálnici nebo silnici I. třídy,

**2.** výměna mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech,

**3.** technická zařízení a jejich součásti určené k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace mimo portálové konstrukce,

**4.** zřízení obrub k vozovce,

**5.** zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub,

**6.** zřizování dalších přejezdů středního dělicího pásu,

**7.** stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná vedení nebo 10 cm u ostatních komunikací anebo 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy,

**8.** stavební úpravy vozovek a krajnic v rozsahu běžné a souvislé údržby[**64)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701#f7206319),

**h)** udržovací práce nebo stavební úpravy staveb dráhy, a to

**1.** odvodnění nástupišť, přejezdů nebo tunelů,

**2.** stavební úpravy svršku železničních a tramvajových tratí,

**3.** výměna kolejí, kolejových polí, pražců a výhybek a jejich součástí,

**4.** výměna nenosných částí mostů,

**5.** zařízení pro ochranu osob před nebezpečným dotykovým napětím,

**6.** zařízení pro ochranu před účinky bludných proudů elektrické trakce,

**7.** zařízení dálkového ovládání elektroenergetických zařízení,

**8.** zařízení protikorozní ochrany, zařízení ochrany proti rušení telekomunikačních systémů a zařízení zamezující vlivu vysokého napětí,

**9.** zařízení dálkového ovládání, regulace a měření,

**10.** sdělovací a informační zařízení drah,

**11.** zařízení elektrické požární signalizace.

**(2) Za drobné stavby se nepovažují**

**a) stavby pro bydlení,**

**b) stavby pro rodinnou rekreaci s výjimkou stavby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 4,**

**c) stavby garáží,**

**d)** trafostanice,

**e)** stavby skladů hořlavých látek, pyrotechnických výrobků, střeliva, munice a výbušnin,

**f)** stavby pro civilní obranu a požární ochranu,

**g)** stavby uranového průmyslu a stavby v areálu jaderného zařízení,

**h)** sklady a skládky nebezpečných odpadů,

**i)** stavby vodních děl s výjimkou staveb podle odstavce 1 písm. a) bodů 11 a 12,

**j)** výměna vedení a sítí technické infrastruktury, nejde-li o výměnu sítí technické infrastruktury podle odstavce 1 písm. a) bodů 11 a 12,

**k)** důlní díla a důlní stavby pod povrchem, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

**l)** záměry EIA.

**(1) Povolení změny využití území nevyžadují**

**a)** terénní úprava do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím,

**b)** odstavná, manipulační, prodejní, skladová nebo výstavní plocha do 300 m2, která neslouží pro skladování hořlavých látek nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, nebo se zvláště nebezpečnými a nebezpečnými látkami podle vodního zákona,

**c)** změna druhu pozemku[**48)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701?text=zm%C4%9Bna%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20%C3%BAzem%C3%AD#f7206303) nebo způsobu využití pozemků[**49)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240701?text=zm%C4%9Bna%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20%C3%BAzem%C3%AD#f7206304) o výměře do 300 m2,

**d)** terénní úprava v přirozeném korytu vodního toku a na pozemcích sousedících s ním, kterou se podstatně nemění přirozené koryto vodního toku, pokud se neprovádí ve stanoveném záplavovém území,

**e)** úprava pozemku, která má vliv na schopnost vsakování vody, provedená na pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci,

**f)** plocha určená k ničení výbušnin, pokud není stavbou.

**(2)** Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud jde o

**a)** území, pro které je vydán plán území s archeologickými nálezy,

**b)** záměry EIA,

**c)** záměr ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti,

**d)** záměr v chráněném ložiskovém území.