**Vyhrazenými stavbami jsou**

**a)** stavby dálnic,

**b)** stavby drah,

**c)** civilní letecké stavby,

**d)** stavba nebo soubor staveb pro výrobu a skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 45 ha vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje,

**e)** stavby a zařízení přenosové soustavy,

**f)** výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více,

**g)** stavby a zařízení přepravní soustavy,

**h)** výrobny plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů a zásobníky plynu,

**i)** stavby a zařízení produktovodů[**65)**](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283?text=projektant#f7206320), včetně skladovacích zařízení, která jsou součástí technické infrastruktury produktovodů,

**j)** stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely,

**k)** stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy,

**l)** stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení,

**m)** stavby určené k nakládání s výbušninami,

**n)** stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a úložná místa pro těžební odpad,

**o)** výrobna z obnovitelných zdrojů energie s výjimkou vodních děl, a to

**1.** výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření s celkovým instalovaným elektrickým výkonem výrobny elektřiny nad 5 MW,

**2.** výrobna elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW, nejde-li o výrobnu elektřiny podle bodu 1,

**3.** výrobna tepla z obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným tepelným příkonem výrobny tepla nad 10 MW,

**4.** zařízení na energetické využívání odpadů,

**p)** stavby a zařízení rozvodného tepelného zařízení o dimenzi potrubí DN 300 a více,

**q)** stavby a zařízení, které mají sloužit k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur nebo k zachytávání oxidu uhličitého, a stavby přepravní sítě určené k přepravě oxidu uhličitého na úložiště oxidu uhličitého.